Trapèze Fixe

\*Hauteur minimum : 20 pieds.

\*Deux points d’accroche pouvant supporter 1000lbs de charge de travail et 2000lbs de point de rupture.

**Scène :**

\*Superficie de 5 pas 5 mètres minimum

* Aucune demande spécifique pour la surface de la scène, espace libre sous le trapèze.

**Montage et répétition :**

\*Prévoir deux heures pour l’installation.

\*Une heure de répétition avec les techniciens d’éclairage.

**Durée :** Numéro de 5 minutes.

**Musique :** Trame sur C.D**.**

Deux mètres entre la barre

Du trapèze et le sol.